Use 172.18.224.0/20, creating 25 subnets.

| 1 | 172 | 18 | 224 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 172 | 18 |  | 32 |
| 3 | 172 | 18 |  | 64 |
| 4 | 172 | 18 |  | 96 |
| 5 | 172 | 18 |  | 128 |
| 6 | 172 | 18 |  | 160 |
| 7 | 172 | 18 |  | 192 |
| 8 | 172 | 18 | 224 | 224 |
| 9 | 172 | 18 | 255 | 0 |
| 10 | 172 | 18 |  | 32 |
| 11 | 172 | 18 |  | 64 |
| 12 | 172 | 18 |  | 96 |
| 13 | 172 | 18 |  | 128 |
| 14 | 172 | 18 |  | 160 |
| 15 | 172 | 18 | 225 | 192 |
| 16 | 172 | 18 |  | 224 |
| 17 | 172 | 18 | 226 | 0 |
| 18 | 172 | 18 |  | 32 |
| 19 | 172 | 18 |  | 64 |
| 20 | 172 | 18 | 226 | 96 |
| 21 | 172 | 18 |  | 128 |
| 22 | 172 | 18 |  | 160 |
| 23 | 172 | 18 |  | 192 |
| 24 | 172 | 18 |  | 224 |
| 25 | 172 | 18 | 227 | 0 |